| **5**  **5.2** | **Zusätzliche Anforderungen an sonstige Einrichtungen/Arbeitsplätze**  **Aula, Bühne und Szenenflächen** | | | | | | | Bearbeiter\*in: Name, Vorname | | Datum:  Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | | | | Handlungsbedarf | | Bemerkungen / Maßnahmen | | Realisierung  wer / wann |
| ja | | nein | teilw. | ja | nein |
|  | **Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen:** | | 1.4 Brandschutz  2.6 Flucht- und Rettungswege/ Notausgänge | | | | | | 9 Raumklima | |
|  | Rechtsgrundlage für nachfolgende Prüfkriterien sind:  BetrSichV, DGUV V 18, DGUV V 81, DGUV R 115-002, DGUV I 215-314, DGUV I 215-316, DGUV I 215-322, DGUV I 215-312, VStättVO M-V, | | | | | | | | | |
| 1 | Ist die Tragfähigkeit und Standsicherheit von Flächen und Aufbauten entsprechend den zu erwartenden Belastungen gegeben? |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 2 | Ist der Bühnenboden eben, splitterfrei und fugendicht? |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 3 | Sind betriebsbedingte Spalten und Öffnungen nicht breiter als 20 mm? |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 4 | Sind Bodenbeläge gegen Verrutschen gesichert? |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 5 | Sind bei betriebsmäßig verdunkelten Räumen Einrichtungen vorhanden, die eine sichere Orientierung ermöglichen? |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 6 | Ist die Bühne gefahrlos zu erreichen bzw. zu verlassen? (Treppen zur Bühne müssen sicher begehbar und mit mindestens einem Handlauf ausgestattet sein) |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 7 | Ist die Szenenfläche / Bühne, die mehr als 1 m über den angrenzenden Flächen liegt, mit wirksamen Einrichtungen versehen, die ein Abstürzen verhindert bzw. wurden andere Maßnahmen getroffen? |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 8 | Ist die Vorderkante der Bühne bei fehlender Absturzsicherung gut wahrnehmbar, z. B. durch deutliche Markierung? |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 9 | Werden bei Aulen, die mehr als 200 Personen fassen, zusätzlich die Forderungen der Versammlungsstättenverordnung M-V beachtet?  - Sicherheitsbeleuchtung, die auch bei Strom-  ausfall über eine Sicherheitsstromversor-  gungsanlage funktioniert  - zwei voneinander unabhängige bauliche  Rettungswege  - Ausgänge und sonstige Rettungswege  müssen durch Sicherheitszeichen dauerhaft  und gut sichtbar gekennzeichnet sein  - sind in Reihen angeordnete Sitzplätze unver-  rückbar befestigt aufgestellt?  - Durchgangsbreite zwischen den Sitzplatz-  reihen von mindestens 40 cm |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 10 | Sind Dekoration, Kostüme, Möbel, Requisiten und Effekte so beschaffen, dass bei bestim-mungsgemäßem Gebrauch Verletzungen  sowie gesundheitliche Schädigungen vermieden werden?  z.B.   * keine scharfen Kanten * keine splitternden Materialien * Vermeidung giftiger Farben, Lösungs-   und Imprägniermittel |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 11 | Sind Szenenpodien, Verkleidungen, Vorhang, Dekoration und Deckenverkleidung aus mind. schwer entflammbarem und nicht abtropfendem Material? |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 12 | Haben Licht- und Wärmequellen einen ausreichenden Abstand zu Dekorationen etc.? |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 13 | Werden Verwendungs- und Benutzerverbote für pyrotechnische Gegenstände und offenes Feuer beachtet? |  | |  |  |  |  | Text | | Text |
| 14 | Werden sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen (falls vorhanden) fristgemäß geprüft?   * sh. Anlage 3 |  | |  |  |  |  | Text | | Text |