|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6****6.3** | **Außenbereich****Wasseranlagen** | Bearbeiter\*in: Name, Vorname | Datum:Auswahl |
| Nr. | **Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen** | Mangel vorhanden | Handlungsbedarf | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind: DGUV V 81, DGUV R 102-601, DGUV-I 202-022  |
| 1 | Sind Wasseranlagen sicher gestaltet und so angelegt, dass die Gefahr des Hineinfallens von Schüler\*innen vermieden wird?* Wasseranlagen sind im Randbereich der Pausenhoffläche und gut einsehbar angeordnet
* die Wassertiefe beträgt max. 0,40 m
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 2 | Ist bei einer Wassertiefe von mehr als 0,40 m eine Flachwasserzone von mind. 1 m Breite vorhanden? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 3 | Ist beim Fehlen einer Flachwasserzone eine wirksame Sicherung/Einfriedung (Zaun, Geländer, heckenartige Bepflanzung) gegen Hineinfallen vorhanden? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 4 | Ist die Einfriedung so gestaltet, dass sie nicht zum Überklettern oder Aufsitzen verleitet? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |