| **5**  **5.1** | **Zusätzliche Anforderungen an sonstige Einrichtungen/Arbeitsplätze**  **Bibliothek** | | | | | | | | Bearbeiter\*in: Name, Vorname | | Datum:  Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | | | | Handlungsbedarf | | | Bemerkungen / Maßnahmen | | Realisierung  wer / wann |
| ja | nein | | teilw. | ja | nein | |
|  | **Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen:** | | | 1.4 Brandschutz | | | | 2.6 Flucht- und Rettungswege | | 9. Raumklima | |
|  | Rechtsgrundlage für nachfolgende Prüfkriterien sind:  BetrSichV, ASR A1.8, ASR A2.3 ,DGUV V 81, DGUV R 108-007, DGUV I 215-410 | | | | | | | | | | |
| 1 | Ist der Fußboden eben, rutschhemmend und frei von Stolperstellen? |  |  | |  |  |  | | Text | | Text |
| 2 | Sind ausreichend breite Gänge zwischen den Regaleinrichtungen vorhanden?   * Verkehrswege 1,20 m * Nebengänge 0,875 m |  |  | |  |  |  | | Text | | Text |
| 3 | Sind Lagereinrichtungen sicher ausgeführt und genügen den betrieblichen Beanspruchungen?  z. B.:   * Stand- und Tragsicherheit * kippsichere Befestigung |  |  | |  |  |  | | Text | | Text |
| 4 | Haben Schubläden von Schränken Ausziehsperren? |  |  | |  |  |  | | Text | | Text |
| 5 | Sind Transportwagen und verfahrbare Regale  kippsicher und feststellbar? |  |  | |  |  |  | | Text | | Text |
| 6 | Stehen für Ablagehöhen über 1,80 m Höhe geeignete Aufstiege zur Verfügung (Leitern, Tritte) und werden diese auch benutzt? |  |  | |  |  |  | | Text | | Text |
| 7 | Werden Leitern und Tritte regelmäßig geprüft?  (siehe Anlage 3) |  |  | |  |  |  | | Text | | Text |